（様式第２号－１）

応札物品仕様書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機種名： | | |
| 整理番号 | 仕様項目 | | 公告記載仕様 | 応札機種仕様 | |
| 内容 | 内容 | 備考（カタログ記載ページ・オプション名） |
| 1 | 基本性能 | 本体サイズ | フィニッシャー等全てを装備した状態で、 「3,000㎜（幅）×910㎜（奥行）1,750㎜（高さ）」以下 | （幅）　　㎜、（奥行）　　㎜、  （高さ）　　㎜ |  |
| 2 | 基本性能 | 給紙容量 | トレイ２段以上、手差しトレイ有 | トレイ　段、手差しトレイ　有・無 |  |
| 3 | 基本性能 | 両面印刷 | 有 | 有・無 |  |
| 4 | 基本性能 | 集約印刷 | ４in１以上 | in１ |  |
| 5 | 基本性能 | 連続プリント速度 | Ａ４片面：１１０枚/分以上  Ａ４両面：５５枚/分以上 | Ａ４片面：　　　枚/分  Ａ４両面：　　　枚/分 |  |
| 6 | 基本性能 | 原稿複写サイズ | はがき～Ａ３サイズ | ～ |  |
| 7 | 基本性能 | 用紙の厚さ | コピー用紙～厚紙（はがき程度） 目安：５２/㎡～２０９ｇ/㎡ | ～ ｇ/㎡～　　　ｇ/㎡ |  |
| 8 | 基本性能 | 最大消費電力 | ４，０００ｗ以下 | ｗ |  |
| 9 | 基本性能 | 電源供給 | ２００V、２０A以下 | V、　　A |  |
| 10 | 基本性能 | 自動両面原稿送り機能 | 有 | 有・無 |  |
| 11 | 基本性能 | 読み取り解像度 | ６００×６００dpi以上 | ×　　　dpi |  |
| 12 | 基本性能 | ファーストコピータイム | ６秒以下 | 秒 |  |
| 整理番号 | 仕様項目 | | 公告記載仕様 | 応札機種仕様 | |
| 内容 | 内容 | 備考（カタログ記載ページ・オプション名） |
| 13 | フィニッシャー | 製本機能 | 製本コピー可能 | 可・不可 |  |
| 14 | フィニッシャー | ソート機能 | 有 | 有・無 |  |
| 15 | フィニッシャー | ステープル機能 | 有 | 有・無 |  |
| 16 | その他 | その他 | グリーン購入法適合製品 | 適合・不適合 |  |
| 17 | その他 | その他 | 共同利用のためICカードの使用が可能な機種であること  ICカードを100枚つけること | 可・不可 |  |
| 18 | その他 | その他 | その他仕様書を満たすために機能上必要なオプションは装備するものとする | － |  |
| 19 | その他 | その他 | 原則、震度７相当以上に対応した転倒防止器具を取り付けること。 ※転倒防止器具は、印刷機及びフィニッシャーのキャスター軸に装着し、メンテナンス時にはワンタッチで着脱できるものであること。装着方法は、粘着テープ若しくはマジックテープ等によるものとし、アンカーなどの床への工事はしないこと。 「不動王キャスターストッパー（FFT－012）」と同等以上のもの | － |  |