（様式第２号－１）

応札物品仕様書

|  |
| --- |
| 機種名： |
| 整理番号 | 仕様項目 | 公告記載仕様 | 応札機種仕様 |
| 内容 | 内容 | 備考（カタログ記載ページ・オプション名） |
| 1 | 基本性能 | ウォームアップ時間 | ３分以下 | 　　分 |  |
| 2 | 基本性能 | ファーストコピー時間 | ７秒以下 | 　　秒 |  |
| 3 | 基本性能 | 本体サイズ | フィニッシャー等全てを装備した状態で、「3,000㎜（幅）×910㎜（奥行）1,750㎜（高さ）」以下 | （幅）　　㎜、（奥行）　　㎜、（高さ）　　㎜ |  |
| 4 | 基本性能 | 給紙容量 | トレイ３段以上、手差しトレイ有 | トレイ　段、手差しトレイ　有・無 |  |
| 5 | 基本性能 | 両面印刷 | 有 | 有・無 |  |
| 6 | 基本性能 | 集約印刷 | ４in１以上 | 　in１ |  |
| 7 | 基本性能 | 連続プリント速度 | Ａ４片面：１５０枚/分以上　Ａ４両面：７５枚/分以上 | Ａ４片面：　　　枚/分　Ａ４両面：　　　枚/分 |  |
| 8 | 基本性能 | 原稿複写サイズ | はがき～Ａ３サイズ | 　　　　　～ |  |
| 9 | 基本性能 | 印刷可能な用紙の種類 | 封筒・はがき |  |  |
| 10 | 基本性能 | 用紙の厚さ | コピー用紙～厚紙（はがき程度）目安：５２/㎡～２０９ｇ/㎡ | ～ｇ/㎡～　　　ｇ/㎡ |  |
| 11 | 基本性能 | 最大消費電力 | ３，０００ｗ以下 | 　　　　　　　ｗ |  |
| 12 | 基本性能 | 電源供給 | ２００V、２０A以下 | V、　　A |  |
| 13 | 基本性能 | スキャナ機能 | 白黒・カラー対応 |  |  |
| 14 | 基本性能 | 読み取り機能 | カラー／白黒自動判別 |  |  |
| 15 | 基本性能 | 自動両面原稿送り機能 | 有 | 有・無 |  |
| 16 | 基本性能 | 自動原稿読み取り速度 | コピー時：70枚/分（片面・両面、カラー・モノクロ）以上 | コピー時：　枚/分（片面・両面、カラー・モノクロ） |  |
| 17 | 基本性能 | 出力解像度 | コピー時：黒600×600dpi以上、その他カラー300×300dpi以上 | コピー時：黒　　×　　dpi、その他カラー　　×　　dpi |  |
| 18 | フィニッシャー | 紙折り機能 | 三つ折り、（外三つ折り・中三つ折り）、Ｚ折り、小冊子 |  |  |
| 19 | フィニッシャー | ソート機能 | 有 | 有・無 |  |
| 20 | フィニッシャー | ステープル機能 | 有　（20枚以上の中綴じ製本） | 有（　　　枚以上の中綴じ製本）・無 |  |
| 21 | その他 | データ転送用パソコン | 印刷データを印刷機に転送するためのパソコンを附属すること（必要な仕様）・PDFのファイルを開くことができ、印刷機にデータを転送し、印刷できること。（参考仕様）・ノート型パソコン・OS：windows11Pro（64bit）・プロセッサ：インテルCore　i３以上・メモリ：８GB以上・ストレージ：SSD 250GB以上・光学ドライブ：スーパーマルチドライブ・ＵＳＢ端子：Type-A（２か所）以上・有線ＬＡＮ：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・ディスプレイ：15型以上・光学式マウス、リカバリーメディアを附属（保守サービス）契約期間中、常時良好な状態で使用できるような状態で提供するものとし、故障・トラブルが発生した場合は速やかに対応すること。（その他）インターネット接続なしで稼働できること。 |  |  |
| 22 | その他 | その他 | グリーン購入法適合製品 | 適合・不適合 |  |
| 23 | その他 | その他 | 共同利用のためICカードの使用が可能な機種であることICカードを100枚つけること | 可・不可 |  |
| 24 | その他 | その他 | その他仕様書を満たすために機能上必要なオプションは装備するものとする | － |  |
| 25 | その他 | その他 | 原則、震度７相当以上に対応した転倒防止器具を取り付けること。※転倒防止器具は、印刷機及びフィニッシャーのキャスター軸に装着し、メンテナンス時にはワンタッチで着脱できるものであること。装着方法は、粘着テープ若しくはマジックテープ等によるものとし、アンカーなどの床への工事はしないこと。「不動王キャスターストッパー（FFT－012）」と同等以上のもの | － |  |